|  |
| --- |
| **Тяговые аккумуляторные батареи напряжением 40В.**  |
| Наименование аккумулятора | Тип электрода, Ah | Номинальное напряжение, В | Размерыаккумулятора, мм | Масса не более, кг |
| ширина | длина | высота | без электролита | с электролитом |
|         Пластина PzS70 (70Ah) |
| 20x3PzS210 | 70 | 2,0 | 65 | 195 |  422   | 10,2 | 14,1 |
| 20x4PzS280 | 70 | 81 | 13,0 | 17,5 |
| 20x5PzS350 | 70 | 101 | 16,4 | 22,2 |
| 20x7PzS490 | 70 | 137 | 198 | 20,6 | 29,0 |
|         Пластина PzS80 (80Ah) |
| 20x2PzS160 | 80 | 2,0 | 47,5 | 198 | 477 |  10,0 | 12,0 |
| 20x3PzS240 | 80 | 65,5 |  14,0 | 17,0  |
| 20x4PzS320 | 80 | 83,5 |  18,0 | 22,0 |
| 20x5PzS400 | 80 | 101,5 |  19,0 |  25,4 |
| 20x6PzS480 | 80 | 119,5 |  25,5 |  30,5 |
| 20x7PzS560 | 80 | 137,5 |  30,0 |  36,0 |
| 20x8PzS640 | 80 | 155,5 |  34,0 |  40,5 |
| 20x9PzS720 | 80 | 173,5 |  38,0 |  45,5 |
| 20x10PzS800 | 80 | 191,5 |  41,5 |  50,0 |
|       Пластина PzS100 (100Ah)   |
| 20x2PzS200 | 100 | 2,0 | 47,5 | 198 | 567 |  11,5 |  15,0 |
| 20x3PzS300 | 100 | 65,5 |  16,5 |  20,5 |
| 20x4PzS400 | 100 | 83,5 |  21,5 |  26,5 |
| 20x5PzS500 | 100 | 101,5 |  25,5 |  31,5 |
| 20x6PzS600 | 100 | 119,5 |  30,0 |  37,0 |
| 20x7PzS700 | 100 | 137,5 |  35,5 |  43,5 |
| 20x8PzS800 | 100 | 155,5 |  40,5 |  49,5 |
| 20x9PzS900 | 100 | 173,5 |  45,5 |  56,0 |
| 20x10PzS1000 | 100 | 191,5 |  50,0 |  62,0 |
|         Пластина PzS120 (120Ah) |
| 20x2PzS240 | 120 | 2,0 | 47,5 | 198 | 687 |  15,0 |  20,0 |
| 20x3PzS360 | 120 | 65,5 |  20,0 |  26,0 |
| 20x4PzS480 | 120 | 83,5 |  25,5 |  33,0 |
| 20x5PzS600 | 120 | 101,5 |  31,5 |  40,5 |
| 20x6PzS720 | 120 | 119,5 |  37,0 |  47,5 |
| 20x7PzS840 | 120 | 137,5 |  43,5 |  55,5 |
| 20x8PzS960 | 120 | 155,5 |  49,0 |  63,0 |
| 20x9PzS1080 | 120 | 173,5 |  54,5 |  69,0 |
| 20x10PzS1200 | 120 | 191,5 |  60,5 |  77,0 |