|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тяговые аккумуляторные батареи напряжением 40В.** | | | | | | | | |
| Наименование аккумулятора | Тип электрода,  Ah | Номинальное   напряжение,  В | Размеры  аккумулятора, мм | | | Масса не более, кг | |
| ширина | длина | высота | без электролита | с электролитом |
| Пластина PzS70 (70Ah) | | | | | | | |
| 20x3PzS210 | 70 | 2,0 | 65 | 195 | 422 | 10,2 | 14,1 |
| 20x4PzS280 | 70 | 81 | 13,0 | 17,5 |
| 20x5PzS350 | 70 | 101 | 16,4 | 22,2 |
| 20x7PzS490 | 70 | 137 | 198 | 20,6 | 29,0 |
| Пластина PzS80 (80Ah) | | | | | | | |
| 20x2PzS160 | 80 | 2,0 | 47,5 | 198 | 477 | 10,0 | 12,0 |
| 20x3PzS240 | 80 | 65,5 | 14,0 | 17,0 |
| 20x4PzS320 | 80 | 83,5 | 18,0 | 22,0 |
| 20x5PzS400 | 80 | 101,5 | 19,0 | 25,4 |
| 20x6PzS480 | 80 | 119,5 | 25,5 | 30,5 |
| 20x7PzS560 | 80 | 137,5 | 30,0 | 36,0 |
| 20x8PzS640 | 80 | 155,5 | 34,0 | 40,5 |
| 20x9PzS720 | 80 | 173,5 | 38,0 | 45,5 |
| 20x10PzS800 | 80 | 191,5 | 41,5 | 50,0 |
| Пластина PzS100 (100Ah) | | | | | | | |
| 20x2PzS200 | 100 | 2,0 | 47,5 | 198 | 567 | 11,5 | 15,0 |
| 20x3PzS300 | 100 | 65,5 | 16,5 | 20,5 |
| 20x4PzS400 | 100 | 83,5 | 21,5 | 26,5 |
| 20x5PzS500 | 100 | 101,5 | 25,5 | 31,5 |
| 20x6PzS600 | 100 | 119,5 | 30,0 | 37,0 |
| 20x7PzS700 | 100 | 137,5 | 35,5 | 43,5 |
| 20x8PzS800 | 100 | 155,5 | 40,5 | 49,5 |
| 20x9PzS900 | 100 | 173,5 | 45,5 | 56,0 |
| 20x10PzS1000 | 100 | 191,5 | 50,0 | 62,0 |
| Пластина PzS120 (120Ah) | | | | | | | |
| 20x2PzS240 | 120 | 2,0 | 47,5 | 198 | 687 | 15,0 | 20,0 |
| 20x3PzS360 | 120 | 65,5 | 20,0 | 26,0 |
| 20x4PzS480 | 120 | 83,5 | 25,5 | 33,0 |
| 20x5PzS600 | 120 | 101,5 | 31,5 | 40,5 |
| 20x6PzS720 | 120 | 119,5 | 37,0 | 47,5 |
| 20x7PzS840 | 120 | 137,5 | 43,5 | 55,5 |
| 20x8PzS960 | 120 | 155,5 | 49,0 | 63,0 |
| 20x9PzS1080 | 120 | 173,5 | 54,5 | 69,0 |
| 20x10PzS1200 | 120 | 191,5 | 60,5 | 77,0 |